设置报文:

FFFFFF 蓝绿红 8种状态 FF亮 00灭

0000010101C001016B000000

0000010101C001016B0000FF

0000010101C001016B00FF00

0000010101C001016B00FFFF

0000010101C001016BFF0000

0000010101C001016BFF00FF

0000010101C001016BFFFF00

0000010101C001016BFFFFFF

返回：

00 00 00 00 04 D1 01 01 6B 00 00 00

POL查询报文

发送：0000010001C1

0000010001C101016BFFFFFF

返回：

00 00 00 00 01 D0 01 01 6B 01 00 00

写模块帧ID值

发送：0000010001C264 id改成64